<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="1206">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="POL1206">
</package>
<package name="POL0805">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="R-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="C-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CPOL-US">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="R1206" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Resistor SMD 1206</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C1206" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Capacitor 1206</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R0805" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Resistor SMD 0805</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C0805" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Capacitor SMD0805</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CPOL1206" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Polarized capacitor SMD 1206</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CPOL-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POL1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CPOL0805" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Polarized capacitor  SMD 0805</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CPOL-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POL0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
